MONITOR PANEL

(1) 기   능

본 기기는 LED Display에 의한 Level Meter 부착(8CH)되어 있어야 하며, 8대의 파워

앰프를 한 개의 스피커로 선택하여 모니터하기 위한 스위치 기능이 내장되어 있어야 한다.

모니터 스피커의 음량을 조절할 수 있는 볼륨이 있으며, 고출력 스피커를 사용하여 음질이 명료하고 풍부한 음량을 가지고 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 모니터 스피커 출력	: 5W(MAX)

- 입력감도	: High Voltage(100V or 70V)

- 모니터 스피커 볼륨	: ᨖ 〜 0dB

- 입력 CH	: 8CH

- 사용전원	: DC 24V

- 규격	: 482(W) x 88(H) x 300(D)

- 중량	: 4.1Kg

- PMP-3100 및 동등 이상 품이어야 한다.