AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 안전하게 동작되도록 과전류, 과열 보호회로를 사용하였으며 스피커를 보호하기위해 DC 검출회로와 전원을 켤때 약 3초간의 출력지연 회로가 내장되어 있어야 한다. 스테레오 앰프를 보다 강력한 모노 사운드로 사용하기 위하여, 후면에 부착된 모드 스위치로 BRIDGED MONO 기능과 PARALLEL 기능을 선택 사용 할 수 있어야 한다. 램프 본기기기의 동작 상태를 확인할 수 있도록 전면에 크립, 보호회로 동작, 출력 표시등을 나타내는 LED가 각 앰프별로 부착되어 있어야 한다. 본기기는 넓은 주파수 대역과, 높은 S/N비(103dB이상), 낮은 T.H.D(0.1%이하)를 갖도록 설계되어 고품질의 맑고 부드러운 음질을 느낄 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Power Output Level

f=1KHz, THD+N²0.1% (Typical)

QUAD  RL=8ohm	: 200W

RL=4ohm	: 400W

BRIDGED STEREO  RL=8ohm	: 600W

- Frequency Response RL=8ohm, P.=1W:  0dB+0.5, –1.5dB: f=DC~55KHz

- Total Harmonic Distortion (THD+N)

f=20Hz~20KHz, Half Power

STEREO  RL=8ohm	: ≤1%

RL=4ohm:  ≤0.1%

BRIDGED RL=8ohm:  ≤0.1%

- Signal-to-Noise Ratio DIN Audio,	: ≥103dB

Input 600ohm Shunt

- Sensitivity (ATT max.)	: 0dBm

Rated Power into 4ohm 1KHz

- Input Impedance (ATT max.)	: ≥20Kohm (Balance/Unbalance)

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 외형	: 483(W) x 45(H) x 350(D)mm

- 중량	: 6.1 kg

- DA-200 및 동등 이상 품이어야 한다.

AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 안전하게 동작되도록 과전류, 과열 보호회로를 사용하였으며 스피커를 보호하기위해 DC 검출회로와 전원을 켤때 약 3초간의 출력지연 회로가 내장되어 있어야 한다. 스테레오 앰프를 보다 강력한 모노 사운드로 사용하기 위하여, 후면에 부착된 모드 스위치로 BRIDGED MONO 기능과 PARALLEL 기능을 선택 사용 할 수 있어야 한다. 램프 본기기기의 동작 상태를 확인할 수 있도록 전면에 크립, 보호회로 동작, 출력 표시등을 나타내는 LED가 각 앰프별로 부착되어 있어야 한다. 본기기는 넓은 주파수 대역과, 높은 S/N비(103dB이상), 낮은 T.H.D(0.1%이하)를 갖도록 설계되어 고품질의 맑고 부드러운 음질을 느낄 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Power Output Level

f=1KHz, THD+N²0.1% (Typical)

QUAD  RL=8ohm	: 300W

RL=4ohm	: 500W

BRIDGED STEREO  RL=8ohm	: 900W

- Frequency Response RL=8ohm, P.=1W:  0dB+0.5, –1.5dB: f=DC~55KHz

- Total Harmonic Distortion (THD+N)

f=20Hz~20KHz, Half Power

STEREO  RL=8ohm	: ≤1%

RL=4ohm:  ≤0.1%

BRIDGED RL=8ohm:  ≤0.1%

- Signal-to-Noise Ratio DIN Audio,	: ≥103dB

Input 600ohm Shunt

- Sensitivity (ATT max.)	: 0dBm

Rated Power into 4ohm 1KHz

- Input Impedance (ATT max.)	: ≥20Kohm (Balance/Unbalance)

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 외형	: 483(W) x 45(H) x 350(D)mm

- 중량	: 6.1 kg

- DA-300 및 동등 이상 품이어야 한다.

AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 안전하게 동작되도록 과전류, 과열 보호회로를 사용하였으며 스피커를 보호하기위해 DC 검출회로와 전원을 켤때 약 3초간의 출력지연 회로가 내장되어 있어야 한다. 스테레오 앰프를 보다 강력한 모노 사운드로 사용하기 위하여, 후면에 부착된 모드 스위치로 BRIDGED MONO 기능과 PARALLEL 기능을 선택 사용 할 수 있어야 한다. 램프 본기기기의 동작 상태를 확인할 수 있도록 전면에 크립, 보호회로 동작, 출력 표시등을 나타내는 LED가 각 앰프별로 부착되어 있어야 한다. 본기기는 넓은 주파수 대역과, 높은 S/N비(103dB이상), 낮은 T.H.D(0.1%이하)를 갖도록 설계되어 고품질의 맑고 부드러운 음질을 느낄 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Power Output Level

f=1KHz, THD+N²0.1% (Typical)

QUAD  RL=8ohm	: 400W

RL=4ohm	: 600W

BRIDGED STEREO  RL=8ohm	: 1200W

- Frequency Response RL=8ohm, P.=1W:  0dB+0.5, –1.5dB: f=DC~55KHz

- Total Harmonic Distortion (THD+N)

f=20Hz~20KHz, Half Power

STEREO  RL=8ohm	: ≤1%

RL=4ohm:  ≤0.1%

BRIDGED RL=8ohm:  ≤0.1%

- Signal-to-Noise Ratio DIN Audio,	: ≥103dB

Input 600ohm Shunt

- Sensitivity (ATT max.)	: 0dBm

Rated Power into 4ohm 1KHz

- Input Impedance (ATT max.)	: ≥20Kohm (Balance/Unbalance)

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 외형	: 483(W) x 45(H) x 350(D)mm

- 중량	: 6.1 kg

- DA-400 및 동등 이상 품이어야 한다.

AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 안전하게 동작되도록 과전류, 과열 보호회로를 사용하였으며 스피커를 보호하기위해 DC 검출회로와 전원을 켤때 약 3초간의 출력지연 회로가 내장되어 있어야 한다. 스테레오 앰프를 보다 강력한 모노 사운드로 사용하기 위하여, 후면에 부착된 모드 스위치로 BRIDGED MONO 기능과 PARALLEL 기능을 선택 사용 할 수 있어야 한다. 램프 본기기기의 동작 상태를 확인할 수 있도록 전면에 크립, 보호회로 동작, 출력 표시등을 나타내는 LED가 각 앰프별로 부착되어 있어야 한다. 본기기는 넓은 주파수 대역과, 높은 S/N비(103dB이상), 낮은 T.H.D(0.1%이하)를 갖도록 설계되어 고품질의 맑고 부드러운 음질을 느낄 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Power Output Level

f=1KHz, THD+N²0.1% (Typical)

QUAD  RL=8ohm	: 600W

RL=4ohm	: 1200W

- Frequency Response RL=8ohm, P.=1W:  0dB+0.5, –1.5dB: f=DC~55KHz

- Total Harmonic Distortion (THD+N)

f=20Hz~20KHz, Half Power

STEREO  RL=8ohm	: ≤1%

RL=4ohm:  ≤0.1%

BRIDGED RL=8ohm:  ≤0.1%

- Signal-to-Noise Ratio DIN Audio,	: ≥103dB

Input 600ohm Shunt

- Sensitivity (ATT max.)	: 0dBm

Rated Power into 4ohm 1KHz

- Input Impedance (ATT max.)	: ≥20Kohm (Balance/Unbalance)

- 사용전원	: AC 220V, 60Hz

- 외형	: 483(W) x 45(H) x 350(D)mm

- 중량	: 6.1 kg

- DA-600 및 동등 이상 품이어야 한다.