POWER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 슬림형의 콤팩트 사이즈(2-rack-hight)로 2100W/4CH 고출력을

구현하여 작은 공간에서도 용의하게 장착하여 사용 가능하다.

4Ω 출력과 노이즈를 최소화하기 위한 High-Current Troidal 방식의

Transformer를 사용하였으며, 높은 Damping Factor(400이상) 와

낮은 T.H.D(0.05% 이하)로 박력있는 음질과 섬세한 사운드 재생을 구현한다.

과전류, 과열, 출력 Short, DC검출의 완벽한 보호회로를 내장하였으며,

채널별 Clip, Limiter는 과입력에 때른 음의 찌그러짐을 방지하여 앰프의

우수한 성능을 유지한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력                           : 16Ω 4Ch - 625W

8Ω  4Ch - 1250W

4Ω  4Ch - 2100W

2Ω  4Ch - 2200W

- 주파수특성                         : 23Hz ~ 56kHz (+0.5/-1dB)

- 전고조파 의율	: 0.05% 이하

- 댐핑 팩터                          : 1:400 이상

- 소비전력	: 1100W

- 전원사양	: AC 220V/60Hz

- 규격	: 482(W)x88(H)x343(D) mm

- 중량	: 12Kg

- PN88S 및 동등 이상 품이어야 한다.