INDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 동일특성의 스피커 유닛을 1개의 BAFFLE판에 세워서 부착하여 먼 곳까지 균일한 음이 전달되도록 제작된 옥내용의 원주형 스피커이며 SPEAKER ENCLOSU RE는 견고한 알루미늄 및 아연 다이캐스팅 구조물로 되어 있어 강한 충격에도  쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 방청 도장하여 장시간 변형 없이 사용할 수 있어야   하며 전면을 우아한 부직포로 처리한 것이어야 한다. 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수  있는BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  10 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM(BLACK), 1 Kohms(WHITE),

2Kohm(GREEN)

- FREQUENCY RESPONSE	:  100 - 15,000Hz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  89dB

- DIMENSION	:  253(H) x 152(W) x 100(D)mm

- WEIGHT	:  1.6 kg

- CS-410 및 동등 이상 품이어야 한다.

INDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 동일특성의 스피커 유닛을 1개의 BAFFLE판에 세워서 부착하여 먼 곳까지 균일한 음이 전달되도록 제작된 옥내용의 원주형 스피커이며 SPEAKER ENCLOSU

RE는 견고한 알루미늄 및 아연 다이캐스팅 구조물로 되어 있어 강한 충격에도 쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 방청 도장하여 장시간 변형 없이 사용할 수 있어야 하며 전면 우아한 부직포로 처리한 것이어야 한다. 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수 있는 BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  20 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM(BLACK), 500 Kohms(WHITE), 1

Kohm(GREEN)

- FREQUENCY RESPONSE	:  100 - 15,000Hz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  91dB

- DIMENSION	:  373(H) x 152(W) x 100(D)mm

- WEIGHT	:  2.5 kg

- CS-420 및 동등 이상 품이어야 한다.

INDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 동일특성의 스피커 유닛을 1개의 BAFFLE판에 세워서 부착하여 먼 곳까지 균일한 음이 전달되도록 제작된 옥내용의 원주형 스피커이며 SPEAKER ENCLOSURE는 견고한 알루미늄 및 아연 다이캐스팅 구조물로 되어 있어 강한 충격에도 쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 방청 도장하여 장시간 변형 없이 사용할 수 있어야 하며 전면을 우아한 부직포로 처리한 것이어야 한다. 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수  있는 BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  30 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM(BLACK), 333 ohms(WHITE),

666ohm(GREEN)

- FREQUENCY RESPONSE	:  100 - 15,000Hz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  92dB

- DIMENSION	:  493(H) x 152(W) x 100(D)mm

- WEIGHT	:  3.3 kg

- CS-430 및 동등 이상 품이어야 한다.

INDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 동일특성의 스피커 유닛을 1개의 BAFFLE판에 세워서 부착하여 먼 곳까지 균일한 음이 전달되도록 제작된 옥내용의 원주형 스피커이며SPEAKER ENCLOSURE는 견고한 알루미늄 및 아연 다이캐스팅 구조물로 되어 있어 강한 충격에도 쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 방청 도장하여 장시간 변형 없이 사용할 수 있어야 하며 전면을 우아한 부직포로 처리한 것이어야 한다. 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수 있는 BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  40WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM(BLACK),250ohms(WHITE)

- FREQUENCY RESPONSE	:  100 ~ 15,000Hz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  93dB

- DIMENSION	:  613(H) x 152(W) x 100(D)mm

- WEIGHT	:  3.9 kg

- CS-440 및 동등 이상 품이어야 한다.