Power Distributor Controller

(1) 기   능

본 기기는 대기전력 저감 시스템 등에 적용하는 장치로 전원공급기 등의 리모트 ON 단자에 연결하여 오디오 신호가 있을 때에만 전원 공급기를 동작시켜 평상시 소모되는 전력을 저감할 수 있어야 한다.

총 8개의 오디오 라인 입출력을 갖추고 있으며 8개의 입력중 어느 곳이라도 30mV 정도의 오디오 신호가 입력되면 후면부 접점이 쇼트 되어야 한다.

(2) 기기 특성

- 입출력 채널	: 입력 8채널 / 출력 8채널

- 동작감도	: 30mV

(전면부 감도 조절 볼륨에 따라 기변)

- 사용전압	: DC 24 V

- 소비전력	: 2W

- 규격	: 483(W)x44(H)x280(D)mm

- 중량	: 3 Kg

- PDC-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.