CASSETTE DECK

(1) 기   능

본 기기는 MICRO PROCESSOR 기능에 의해 편리하고 정확하게 사용할 수 있는 고속 복사가 되어야 하며, 면의 TAPE가 끝나면 B면으로 자동 연속 재생 가능하여야 한다.

자동 선곡 기능과 테이프의 복사가 편리한 동시 복사 기능이 내장되어 있어야 하며, 녹음되어 있지 않은 부분을 건너뛰어 다음곡부터 재생되는 곡간 탐색 기능이 포함되어 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력/임피던스	: 300mV/20Kohm(UNBAL)

- 주파수 특성	: 125Hz - 6.3KHz(+1/-3dB)

- 신호대 잡음비	: 65dB 이상

- 타  입	: 전자제어 방식

- 트랙 시스템	: 4트랙 2채널 MONO 재생(데크B),

녹음/재생(데크A)

- 녹음 시스템	: 교류 바이어스 시스템(주파수 105KHz)

- 소거 시스템	: 교류 시스템

- 헤  드	: 회전 리시버 헤드(녹음/재생x1,소거x1)테크A,

(재생x1)테크B

- 빨리감기 시간	: 100초±10초(C-60 TAPE)

- 사용전원	: AC 220V 60Hz, DC 24V

- 소비전력	: 14W(MAX)

- 규격	: 482(W) x 132(H) x 280(D)

- 중량	: 4.5Kg

- DC-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.