APARTMENT AMPLIFIER

(MODEL : APT-600)

(1) 기   능

본 기기는 아파트 전용 비상방송용 앰프로서 화재 시 자동방송기능을 구현할 수 있어야 하며 “P"형/”R"형 화재 수신기와 호환이 가능한 기기이다. 정전류 방식의 충전회로를 탑재하여 상시전원에서 충전하여 정전 시 즉각 배터리로 동작되며, 배터리로 동작 시 약 10분 정도 방송이 가능하다. 앰프의 출력 상태를 표시하는 5DOT LED LEVEL METER와 출력음을 들을 수 있는 모니터 스피커가 내장되어 출력상태를 쉽게 파악할 수 있음. 입출력카드 1장당 16채널 단위로 추가가 가능하며 최대 8장의 입출력카드를 장착 할 수 있고, 최대 4개의 그룹단위로 설정 및 조작이 가능하며, 그룹 당 16채널과 32채널 단위로 자유자재로 구성 가능,  신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하고 성능이 우수하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	: 600W (RMS)

- 주파수 특성	: 100Hz - 15KHz

- 전고조파 의율	: 1% 이하

- 신호대 잡음비	: 50dB

- 입력감도/임피던스              Mic.	: 4mV / 47Kohm,UNBAL

Remote1 : 1V / 3.3Kohm, BAL

Remote2 : 100V UNBAL

- 배터리 사양                        : 24V / 7A

- 소비전력	: 900W(MAX)

- 전원사양	: AC 220V/60Hz

- 규격	: 446(W)x620(H)x160(D) mm

- 중량	: 37Kg