4 PGM AUDIO MIXER

(1) 기   능

본 기기는 12채널의 입력중 10개 채널은 MIC/PHONO/LINE 입력을 선택적으로 사용할 수 있고,2개 채널은 STEREO입력을 선택하며 STEREO 출력을 얻을 수 있는 구조이어야 하며, LINE 입력은 전기기타, 카셋트데크, 전자올겐, 튜너 등의 출력을 연결할 수 있어야 하고 출력은 4개의 GROUP이 별도로 독립되는 구조의 것이어야 한다.

입력 채널의 MIC 사용 시와 출력의 4개 채널은 BALANCING 회로를 채택하여 신호선로가 길어졌을 때 잡음유도등을 제거하도록 해야 한다. 각 입력채널의 EFX 볼륨을 통하여 외부의 효과용 기기를 통하여 필요한 효과음을 얻을 수 있도록 EFX SEND/RETURN의JACK과 볼륨이 있도록 해야 한다. 각 입력 채널에 과입력 신호가 들어오면 “PEAK"를 표시하는 LED AMP가 점등되도록 하며, 헤드폰 또는 별도의 MONITOR AMP를 통하여 모든 채널의 입력과 출력의 신호를 청취할 수 있어야 한다.

USB / SD CARD를 인식하여 MP3 PLAY 기능이 내장되어 있어, 별도의 소스기기를 연결하지 않아도 자체 음원플레이가 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT SENSITIVITY

MIC - 1mV/600ohms(BALANCED) & IMPEDANCE

LINE - 300mV/47Kohms

- FREQUENCY RESPONSE	:  20Hz - 20KHz

- T. H. D	:  0.1% 이하

- S/N RATIO	:  MIC - 65dB 이상

- CROSSTALK (AT 1KHz)	:  68dB 이상

- EQ(TONE CONTROL)	:

LOW(80Hz) - ±12dB

HIGH(12KHz) - ±12dB

- OUTPUT LEVEL & IMPEDANCE	:  20dBm/600ohm(BALANCED)

- HEAD PHONO OUTPUT	:  100mW/40ohm

- IN/OUT CONNECTOR	:  1 - 10 CH

INPUT - XLR

OUT PUT - XLR

ETC. - PHONO & PHONO JACK

- POWER REQUIREMENT	:  AC 220V/60Hz

- POWER CONSUMPTION	:  20W

- DIMENSION	:  482(W) x 120(H) x 430(D)mm

- WEIGHT	:  7.5 kg

- MX-1204PS 및 동등 이상 품이어야 한다.