EMERGENCY COMBINATION SYSTEM

(1) 기   능

본 기기는 우선순위 방송제어가 가능해야 하며 20개의 자동화재 감지신호 기능이 있어야 한다. 비상 및 일반 방송을 선택하여 원하는 지역에 방송을 송출하는 기능이 있어야 한다. 우선순위 방송제어 및 해당채널의 방송 상태를 LED로 표시하여 사용자의 식별이 용이해야 하며 20채널 이상 확장하고자 하는 경우 쉽게 확장이 가능하여야 한다. EMERGENCY SWITCHER, MATRIX, RELAY GROUP, SPEAKER SELECTOR, TERMINAL BOARD기능이 통합된 SYSTEM이어야 한다.

(2) 기기 특성

- 채널	: 16CH

- FIRE SENSOR 입력	: 접점방식

- 사용온도	: -10° C ~ +40°C

- 사용전원	: DC 24V

- 소비전류	: 1A

- 외형(세트)	: 482(W) × 88(H) × 280(D) mm

- 중량(세트)	: 5.2 kg

- ESS-2016S 및 동등 이상 품이어야 한다.