WIRELESS RECEIVER

(1) 기   능

본 기기 와이어리스 리시버는 마이크의 우수한 성능을 바탕으로 공연 및 스테이지에서    의 자유로운 움직임을 제공하도록 고안된 제품으로 노래와 스피치용으로 사용하기에     적합해야 한다. 특히, 수신기의 주파수 가변기능을 사용하여 간섭이 없는 채널을 선택할   수 있으며, 최대 50개의 채널을 선택할 수 있다.

(2) 기기 특성

- Display Status	: LCD indicator displays channel and RF/AF

metering.

- Oscillation Mode	: PLL synthesized

- Stability	: ±0.005% (-10~50℃)

- Carrier Frequency Range	: UHF 925.00MHz~937.50MHz

- Receiving Mode	: PLL synthesized

- Sensitivity	: 6dBμV, at S/N>110dB, 40kHz deviation

- Max. Deviation Range	: ±68kHz, with level limiting

- S/N Ratio	: >105dB(A)

- T.H.D.	: <0.5% @ 1kHz

- Frequency Response	: 50Hz~18kHz±3dB, with high-pass filter

- Maximum Output Level	: Mic-level: -20dBV/100Ω,

Line-level: -4dBV/5kΩ

- Output Connectors	: Balanced : XLR

Unbalanced : 6.3φphone jack.

- Power	: DC 12V / 1A

- 중량(세트)	: 3.5kg

- 외형(세트)	: 210(W)X44(H)X176(D)mm

- PWR-952HB 및 동등 이상 품이어야 한다.