PROGRAM TIMER

(1) 기   능

본 기기는 16kHz SAMPLING RATE의 15종 멜로디 채용하여야 한다. 1주간의 DATA를 자동으로 기억 또는 소거 기능을 해용하여야 한다. USB의 멜로디나 녹음 내용이 출력 될 때 채널을 지정, 불필요한 채널로의 출력을 방지 하여야 한다.

MP3 Play기능으로 BGM이 가능해야 한다.

(2) 기기 특성

시간오차	:  월 ±2초

발진 주파수	:  32.768kHz

메모리 시간	:  매 1분 간격

데이터 보존 시간	:  7일 이상

멜로디 시간

- 1번	:  멜로디 약 2초

- 2번	:  멜로디 약 3초

- 3번	:  멜로디 약 3초

- 4번	:  멜로디 약 5초

- 5번	:  멜로디 약 7초

- 6번	:  멜로디 약 7초

- 7번	:  멜로디 약 10초

- 8번	:  멜로디 약 15초

- 9번	:  멜로디 약 15초

- 10번	:  멜로디 약 20초

- 11번	:  일석점호 약 21초

- 12번	:  기상나팔 약 35초

- 13번                               :  취침나팔 약 57초

- 14번                               :  국민체조 1절 약 174초

- 15번                               :  국민체조 2절 약 298초

사용전압	:  DC 5V, 16V

중량	:  EWA-16PT 300g / EWA-32PT 350g

외형	:  EWA-16PT 305(W)×42.5(H)×25(D)mm

EWA-32PT 360(W)×42.5(H)×25(D)mm

- EWA-16PT / 32PT 및 동등 이상 품이어야 한다.