POTABLE AMPLIFIER

(1) 기   능

각 채널마다 후면 판넬에 입력 크기를 조절할 수 있는 볼륨이 있어 용도에 따라 편리하게 사용할 수 있어야 한다.

USB / SD CARD Play 및 Tuner 기능이 있어야 한다.

5 개의 스피커 선택스위치와 1개의 ALL 스위치가 있어서 상황에 따라 필요한 구역에 선택방송이 가능하여야 한다.

도·미·솔·도 4음계의 CHIME으로 방송전후에 아나운스멘트용으로 사용하시면 편리하고, 외부 챠임 스위치 연결단자가 있어 편리하게 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	:  60W

- 임피던스	:  Mic 1 - 5 : 1mV / 600Ω

CH 1 - 4 : 3mV / 2.4KΩ

- 주파수특성	:  40Hz - 20KHz ±3dB

- 채널	:  5CH

- 신호대잡음비	:  100dB이상

- 소비전력	:  95W

- 기능	:  PUBLIC ADDRESS AMPLIFIER

- PMA-60M 및 동등 이상 품이어야 한다.

POTABLE AMPLIFIER

(1) 기   능

각 채널마다 후면 판넬에 입력 크기를 조절할 수 있는 볼륨이 있어 용도에 따라 편리하게 사용할 수 있어야 한다.

USB / SD CARD Play 및 Tuner 기능이 있어야 한다.

5 개의 스피커 선택스위치와 1개의 ALL 스위치가 있어서 상황에 따라 필요한 구역에 선택방송이 가능하여야 한다.

도·미·솔·도 4음계의 CHIME으로 방송전후에 아나운스멘트용으로 사용하시면 편리하고, 외부 챠임 스위치 연결단자가 있어 편리하게 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	:  120W

- 임피던스	:  Mic 1 - 5 : 1mV / 600Ω

CH 1 - 4 : 3mV / 2.4KΩ

- 주파수특성	:  40Hz - 20KHz ±3dB

- 채널	:  5CH

- 신호대잡음비	:  100dB이상

- 소비전력	:  95W

- 기능	:  PUBLIC ADDRESS AMPLIFIER

- PMA-120M 및 동등 이상 품이어야 한다.