DIGITAL REMOTE CONTROLLER

(1)기   능

본 기기는 방송지역 및 운영에 전반적인 제어가 가능하여야한다.

기본 R형 화재수신기 연동가능하며 화재발생시 화재기록 20건 기억 및 연속적인

화재지역 처리가 가능해야한다 자체 챠임 기능 및 자동 방송 복구 기능 가능하여야

한다.

(2) 기기 특성

- MICRO-PROCESSOR	:  Embedded Microcontroller

- CONTROL METHOD	:  STREAM CODE FORMAT

- COMMUNICATION PORT	:  RS-485 1Port

- DISPLAY	:  LED DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  DC 24V

- DIMENSION	:  236(W) x 49.5(H) x 202(D)mm

- DMS-8RM 및 동등 이상 품이어야 한다.