MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 hypercardioid 지향성을 가지고 있어 측면과 후면의 사운드 픽업을 줄일 수 있는 효과를 줄 수 있어야 한다. shock-mount 설계를 통해 핸드 노이즈를 최소화시킬 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Transducer Type	: Moving Coil Dynamic

- Frequency Response	: 70Hz ~ 12kHz

- Polar Pattern	: hypercardioid

- Sensitivity	: -70dB/Pa at 1kHz

- Dimensions

Length	: 176.5mm

shaft Φ	: 24mm

Head Φ	: 50mm

Weight	:  290g

- DM-980 및 동등 이상 품이어야 한다.

MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 hypercardioid 지향성을 가지고 있어 측면과 후면의 사운드 픽업을 줄일 수 있는 효과를 줄 수 있어야 한다. shock-mount 설계를 통해 핸드 노이즈를 최소화시킬 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Transducer Type	: Moving Coil Dynamic

- Frequency Response	: 50Hz ~ 15kHz

- Polar Pattern	: hypercardioid

- Sensitivity	: -54dB/Pa at 1kHz

- Dimensions

Length	: 176.5mm

shaft Φ	: 24mm

Head Φ	: 50mm

Weight	:  290g

- DM-990 및 동등 이상 품이어야 한다.