EMERGENCY PANEL

(1) 기   능

본 기기는 화재 자동 감지기와 연결하여 자동 경보기능이 내장되어 있어야 하며, 화재 발생시 자동경보 기능(SIREN & MIC) 및 음성합성 기능 (OPTION)이 포함되어 있어야 하다.

입력(리모트1,2,TIMER 자동방송장치)을 선택적으로 송출하여 인원대피 및 유도방송이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 운용방법	: AUTO , MANUAL , TEST

- ALARM SIREN FREQUENCY	: 800Hz

- 비상 마이크	: 단일지향성 다이나믹 마이크 (PPT S/W 내장)

- 신 호 변 환	: 5계통 (비상방송 , TIMER , REMOTE 1,2 ,

일반방송)

- 사용전원	: DC 24V

- 규격	: 482(W) X 88(H) X 310(D)

- 중량	: 4.0kg

- EM-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.