TELEPHONE PAGING

(1) 기   능

본 기기는 일반전화선(국선)이나 교환기를 이용한 내선 등을 이용하여 방송 SYSTEM을 설치하면 일반 전화기, HANDPHONE, 공중전화기 등으로 PAGING 방송을 할 수 있어야 한다. SECURITY, DELAY TIME의 SETTING 유무와 정상 상태를 표시하여야 한다.

내선 교환기별 END 신호주기 SETTING이 가능하여야 한다.

사용자의 편의를 위해 음성 안내 및 조작 설명 등의 기능을 수행하고 필요한 용도로 사용할 수 있어야 한다.

비밀번호를 부여되어 이를 아는 사람만이 장비를 이용하여 방송 할 수 있도록 하여야 한다. 사용자의 용도에 따라 방송 운용 모드를 선택할 수 있어야 한다.

메시지 전달용으로 녹음하여 사용할 수 있어야 하며, 최대 20초 녹음이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- FREQUENCY RESPONSE	:  80H～8KHz

(+1, -3dB)

- T. H. D	:  1%이하

- S/N RATIO	:  65dB 이상

- REMOTE CONTROL POWER	:  1회선

CONTROL CIRCUIT LINE

- SPEAKER CONTROL LIN	:  16회선

- OUTPUT CONTROL	:  전체,  개별

- SYSTEM LED	:  STATUS 3개의 LED

- LINE OUT(-∞～20dB)	:  600Ω, BAL

- POWER REQUIREMENT	:  AC 220V/60Hz

- POWER CONSUMPTION	:  5W

- DIMENSION	:  482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- WEIGHT	:  4.4 kg

- DTP-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.