DIGITAL TUNER

(1) 기   능

본 기기는 초단에 FET 사용한 FRONT END 회로 채택하였으며, 가변출력 단자가 있어 가변 출력을 위한 조절 볼륨 장착이 되어 있어야 한다.

UP/DOWN 스위치를 한번씩 누르면 1STEP씩 UP/DOWN되며, 방송주파수 60개국까지 기억할수 있어야 하며, MUTE회로가 내장. 국간의 잡음을 제거 명쾌한 청취가 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	: 1V

- 주파수 특성	: FM 80Hz - 12KHz(±3dB),AM 125Hz

1.8KHz (±3dB)

- 전고주파 의율	: FM 0.2% 이하(1KHz),AM 1% 이하(1KHz)

- 신호대 잡음비	: FM 60dB 이상, AM 50dB 이상

- TUNING RANGE	: FM 87.5MHz-108MHz, AM 552KHz-1629KHz

- FREQUENCY STEP	: FM 50KHz, AM 9KHz

- UDEABLE SENSITIVITY	: FM 20dB, AM 60dB

- AUDIO STOP	: FM 26dB , AM 50dB

- 소비전력	: 5.5W(MAX)

- 사용전원	: AC 220V 60Hz, DC 24V

- 규격	: 482(W) X 44(H) X 280(D)

- 중량	: 3.3Kg

- DRT-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.