PROGRAM TIMER

(1) 기   능

본 기기는 16kHz SAMPLING RATE의 15종 멜로디 채용하여야 한다. 1주간의 DATA를 자동으로 기억 또는 소거 기능을 해용하여야 한다. 4채널의 입. 출력 채널중 멜로디나 녹음 내용이 출력 될 때 채널을 지정, 불필요한 채널로의 출력을 방지 하여야 한다.

2개의 교류전원 출력용 터미널을 채용하여 ON, OFF 시간을 기억, 필요한 외부기기를 원하는 시간에 동작하여야 한다. 메모리 보호 기능으로 정전시 장시간 기억 내용을 보존 하여야 하고 자기 진단 기능이 있어야 한다.

(2) 기기 특성

시간오차	:  월 ±2초

발진 주파수	:  32.768kHz

메모리 시간	:  매 1분 간격

데이터 보존 시간	:  7일 이상

출력 채널	:  4 CH

배터리 충전 시간	:  80mA×15시간

출력 레벨	:  최대 1V

교류 전원 출력 1	:  최대 500W

교류 전원 출력 20	:  최대 30W

멜로디 시간

- 1번	:  멜로디 약 2초

- 2번	:  멜로디 약 3초

- 3번	:  멜로디 약 5초

- 4번	:  멜로디 약 7초

- 5번	:  멜로디 약 7초

- 6번	:  멜로디 약 10초

- 7번	:  멜로디 약 15초

- 8번	:  멜로디 약 15초

- 9번	:  멜로디 약 20초

- 10번	:  일석점호 약 21초

- 11번	:  기상나팔 약 35초

- 12번                               :  취침나팔 약 57초

- 13번                               :  국민체조 약 298초

사용전압	:  AC 220V, 60Hz, DC 24V

소비전력	:  4W

중량	:  4.5kg

외형	:  482(W)×88(H)×280(D)mm

- DPT-9602 및 동등 이상 품이어야 한다.