POWER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 저잡음 고출력 회로 채택 95dB 이상의 신호대 잡음비와 120W RMS 정격출력시 의율 1% 이하의 성능을 발휘할수 있어야 하며, 온도감지 소자를 부착하여 과입력 혹은 과부하로 인한 규정온도 이상시 FAN 속도 조절 및 회로 보호를 할수 있어야 한다.

400Hz HIGH PASS FILTER 내장, 필요시에 FILTER SWITCH를 ON 하여 저역 잡음 제거할수 있어야 하며, 이득 조절 볼륨으로 출력 가변이 되며, 신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하고 성능이 우수하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	: 120W (RMS)

- 주파수 특성	: 70Hz - 18KHz(+1dB/-3dB)

- 전고조파 의율	: 1% 이하

- 신호대 잡음비	: 95dB

- 입력감도/임피던스	: 1V/10Kohm,BAL

- 출력감도/임피던스	: 22V/4ohm, 31V/8ohm, 70V/42ohm,100V/83OHM

- 고역통과필터	: -1.5dB(400Hz)

- 소비전력	: 400W(MAX)

- 전원사양	: AC 220V/60Hz, DC 24V

- 규격	: 482(W)x132(H)x310(D)mm

- 중량	: 14.0Kg

- PA-9612 및 동등 이상 품이어야 한다.

POWER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 저잡음 고출력 회로 채택 95dB 이상의 신호대 잡음비와 240W RMS 정격출력시 의율 1% 이하의 성능을 발휘할수 있어야 하며, 온도감지 소자를 부착하여 과입력 혹은 과부하로 인한 규정온도 이상시 FAN 속도 조절 및 회로 보호를 할수 있어야 한다.

400Hz HIGH PASS FILTER 내장, 필요시에 FILTER SWITCH를 ON 하여 저역 잡음 제거할수 있어야 하며, 이득 조절 볼륨으로 출력 가변이 되며, 신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하고 성능이 우수하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	: 240W (RMS)

- 주파수 특성	: 70Hz - 18KHz(+1dB/-3dB)

- 전고조파 의율	: 1% 이하

- 신호대 잡음비	: 95dB

- 입력감도/임피던스	: 1V/10Kohm,BAL

- 출력감도/임피던스	: 31V/4ohm, 43.8V/8ohm,

70V/21ohm,100V/42OHM

- 고역통과필터	: -1.5dB(400Hz)

- 소비전력	: 800W(MAX)

- 전원사양	: AC 220V/60Hz, DC 24V

- 규격	: 482(W)x132(H)x310(D)mm

- 중량	: 19.0Kg

- PA-9624 및 동등 이상 품이어야 한다.

POWER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 저잡음 고출력 회로 채택 95dB 이상의 신호대 잡음비와 360W RMS 정격출력시 의율 1% 이하의 성능을 발휘할수 있어야 하며, 온도감지 소자를 부착하여 과입력 혹은 과부하로 인한 규정온도 이상시 FAN 속도 조절 및 회로 보호를 할수 있어야 한다.

400Hz HIGH PASS FILTER 내장, 필요시에 FILTER SWITCH를 ON 하여 저역 잡음 제거할수 있어야 하며, 이득 조절 볼륨으로 출력 가변이 되며, 신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하고 성능이 우수하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	: 360W (RMS)

- 주파수 특성	: 70Hz - 18KHz(+1dB/-3dB)

- 전고조파 의율	: 1% 이하

- 신호대 잡음비	: 95dB

- 입력감도/임피던스	: 1V/10Kohm,BAL

- 출력감도/임피던스	: 38V/4ohm,53.5V/8ohm,

70V/14ohm,100V/28OHM

- 고역통과필터	: -1.5dB(400Hz)

- 소비전력	: 1200W(MAX)

- 전원사양	: AC 220V/60Hz, DC 24V

- 규격	: 482(W)x132(H)x310(D)mm

- 중량	: 21.0Kg

- PA-9636 및 동등 이상 품이어야 한다.

POWER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 저잡음 고출력 회로 채택 95dB 이상의 신호대 잡음비와 480W RMS 정격출력시 의율 1% 이하의 성능을 발휘할수 있어야 하며, 온도감지 소자를 부착하여 과입력 혹은 과부하로 인한 규정온도 이상시 FAN 속도 조절 및 회로 보호를 할수 있어야 한다.

400Hz HIGH PASS FILTER 내장, 필요시에 FILTER SWITCH를 ON 하여 저역 잡음 제거할수 있어야 하며, 이득 조절 볼륨으로 출력 가변이 되며, 신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하고 성능이 우수하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	: 480W (RMS)

- 주파수 특성	: 70Hz - 18KHz(+1dB/-3dB)

- 전고조파 의율	: 1% 이하

- 신호대 잡음비	: 95dB

- 입력감도/임피던스	: 1V/10Kohm,BAL

- 출력감도/임피던스	: 43.8V/4ohm, 70V/10.2ohm, 100V/20.8OHM

- 고역통과필터	: -1.5dB(400Hz)

- 소비전력	: 1600W(MAX)

- 전원사양	: AC 220V/60Hz, DC 24V

- 규격	: 482(W)x132(H)x310(D)mm

- 중량	: 26.0Kg

- PA-9648 및 동등 이상 품이어야 한다.