PRE AMPLIFIER

(1) 기  능

본 기기는 마이크 1∼3, CD, AUX, TUNER, CHIME, DECK 등

다양한 입력 수용하며 저잡음 고이득 회로 설계에 의한 잡음을 최소화

시키며 마이크 1∼3 입력은 BALANCE 회로 채택으로 선로 잡음 최소화

합니다.

(2) 기기 특성

정격출력/임피던스                    : LINE1V/600ohm, REC 500mV/1kohm

주파수 특성                          : 80Hz-15KHz (+1/-3dB)

전 고주파 의율                       : 0.5% 이하 (1KHz)

신호대 잡음비 (AUX)                 : 70dB 이상

입력감도/임피던스        : MIC 1mV600ohm (BAL), AUX 200mV/47Kohm

(UNBAL),CD 1V/47Kohm (UNBAL)

TONE CONTROL                   : 저음 100Hz ±12, 고음 10KHZ ±12dB

사용전원                            : AC 220V 60Hz, DC 24V

소비전력                            : 3W (MAX)

규격                                : 482(W) x 44(H) x 280(D)mm

중량                                : 3.5kg

PP-9620 및 동등 이상 품이어야 한다