REMOTE AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 16채널의 ALL 방송 및 개별 방송이 가능하여야 하며, CHAIM 4음계, 카세트데크, Tuner, CD 등 연결이 가능하여야 한다.

출력레벨 LED 장착이 되어 있어야 하며, 고감도 콘덴서 마이크 사용하여 양질의 음성을 재생할수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 입 력	: MIC 3mV / 47KHz, AUX 300mV / 47KHz

- 출 력	: 1V / 600Ω

- 주파수 특성	: MIC 40Hz ~ 16KHz(± 3dB),

AUX 20Hz ~  20KHz(± 3dB)

- 신호대 잡음비	: MIC 50dB, AUX 65dB

- 의 율	: 1%

- 전 원	: DC 24V

- 규격	: 232(W) X 53(H) X 200(D)

- 중량	: 2 kg

- RM-9616 및 동등 이상 품이어야 한다.