순차 전원 공급기

(1) 기   능

음향기기에 전원을 순차적으로 공급하는 기능과 함께 최대 8 채널 ( 두대 사용 시

최대 16 채널 ) 까지 음향기기를 동시에 연결할 수 있고 , 전원을 켜면 1 번 채널부터

8 번 채널 순으로 전원을 공급하고 , 끌 때에는 그 역순으로 8 번 채널부터 차단하여 ,

한꺼번에 전원을 공급 할 때 생기는 전원 과부하 현상이나 충돌을 줄였고 ,

전기 노이즈 방지를 위해 제품자체에 접지를 하여 노이즈 발생을 억제할 수 있어

소중한 음향기기를 안심하고 오래 쓰실 수 있게 되었습니다 .

(2) 기기 특성

- AC Voltage meter : line input /output AC Voltage meter 를 내장하여 전압표시

- 채널수 : 8 채널

- 채널당 로딩 수 : 220V/10A,2200W / DC 24V

- Output connector : 한국표준 three wire AC connector

- 연속작동 사이의 시간간격 : 1 초 ~ 30초 변경 가능

- 링크 : 가능

- 링크시 사용하는 케이블 : 4P DIN CABLE

-파워스위치 , 램프 스위치 , 채널 on / off switch, Bypass 버튼

-리모트 콘트롤러 SPRC 을 사용하여 원거리에서콘트롤 가능 (20m 이내 )

- 램프 전압 : AC12V/400mA

- FAN 전압 : DC24V/1.5A( 상시전원 )

- 전압: 220V / 50Hz-60Hz, 표준 3-wire 어쓰된 wire

- Dimension (WxHxD) : 482x88x280mm / 10Kg

- SP-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.