TERMINAL BOARD

(1) 기   능

본 기기는 특수 콘넥터 채용으로 연결이 용이하여야 하며, 원활한 방송이 될 수 있도록 3원방송 채택하여야 한다.

오접속 방지를 위하여 동일 방향으로 선로 접속 기능이 되어야 하며, 16채널의 스피커 터미널 채용, 최대 16개소 방송 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 회선수	: 16회선

- 콘넥터	: 24PIN X 2EA

- 규격	: 482(W)x44(H)x310(D)mm

- 중량	: 1.5Kg

- TB-9616 및 동등 이상 품이어야 한다.

TERMINAL BOARD

(1) 기   능

본 기기는 특수 콘넥터 채용으로 연결이 용이하여야 하며, 원활한 방송이 될 수 있도록 3원방송 채택하여야 한다.

오접속 방지를 위하여 동일 방향으로 선로 접속 기능이 되어야 하며, 16채널의 스피커 터미널 채용, 최대 32개소 방송 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 회선수	: 32회선

- 콘넥터	: 24PIN X 4EA

- 규격	: 482(W)x88(H)x310(D)mm

- 중량	: 2.4Kg

- TB-9632 및 동등 이상 품이어야 한다.