CEILING SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고품질의 유닛을 사용하여 맑고 깨끗한 음을 재생하여야 하며, 공구 등을 사용하지 않고 장착이 가능 하여야 한다.

미려한 외관, 구조 및 재질이 견고하여 장시간 변형 없이 사용이 가능하여야 하며, PUSH TERMINAL 방식의 설계로 스피커 연결이 용이하여야 한다.

COVER PAINT STEEL 처리가 되어 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  20 WATTS

- POWER TABS	:  20/10/5/2.5W at 8Ohm

- FREQUENCY RESPONSE	:  90 ~ 20KHZ

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  87dB

- DIMENSION	:  220(Front) x 165(Depth)

- MATERIAL	:  ABS

- WEIGHT	:  1.8Kg

- AS-20A 및 동등 이상 품이어야 한다.

CEILING SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고품질의 유닛을 사용하여 맑고 깨끗한 음을 재생하여야 하며, 공구 등을 사용하지 않고 장착이 가능 하여야 한다.

미려한 외관, 구조 및 재질이 견고하여 장시간 변형 없이 사용이 가능하여야 하며, PUSH TERMINAL 방식의 설계로 스피커 연결이 용이하여야 한다.

COVER PAINT STEEL 처리가 되어 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  30 WATTS

- POWER TABS	:  30/15/7.5/3.8W at 8Ohm

- FREQUENCY RESPONSE	:  80 ~ 20KHZ

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  88dB

- DIMENSION	:  245(Front) x 150(Depth)

- MATERIAL	:  ABS

- WEIGHT	:  2Kg

- AS-30A 및 동등 이상 품이어야 한다.

CEILING SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고품질의 유닛을 사용하여 맑고 깨끗한 음을 재생하여야 하며, 공구 등을 사용하지 않고 장착이 가능 하여야 한다.

미려한 외관, 구조 및 재질이 견고하여 장시간 변형 없이 사용이 가능하여야 하며, PUSH TERMINAL 방식의 설계로 스피커 연결이 용이하여야 한다.

COVER PAINT STEEL 처리가 되어 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  40 WATTS

- POWER TABS	:  40/20/10/5W at 8Ohm

- FREQUENCY RESPONSE	:  70 ~ 20KHZ

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  90dB

- DIMENSION	:  285(Front) x 190(Depth)

- MATERIAL	:  ABS

- WEIGHT	:  2.7Kg

- AS-40A 및 동등 이상 품이어야 한다.