PAGING HORN SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 견고한 알미늄 및 아연 다이케스팅 구조물의 HORN에 드라이버 유니트가 내장된 것으로 강한 충격에도 쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 완전 방수처리 되어 옥내는 물론 옥외의 어떠한 기후에서도 사용되고 방청도장이 되어있도록 해야 한다.

상하 180도, 좌우 360도로 취부 방향을 조절할 수 있고 벽면 부착도 가능한 구조이어야   한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  20 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM, 500 ohm, 1 Kohm

- FREQUENCY RESPONSE	:  380Hz ~ 6.5KHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  106dB

- DIMENSION	:  ø250 x L 280

- HS 20 및 동등 이상 품이어야 한다.

PAGING HORN SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 견고한 알미늄 및 아연 다이케스팅 구조물의 HORN에 드라이버 유니트가 내장된 것으로 강한 충격에도 쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 완전 방수처리되어 옥내는 물론 옥외의 어떠한 기후에서도 사용되고 방청도장이 되어 있도록 해야 한다.

상하 180도, 좌우 360도로 취부방향을 조절할 수 있고 벽면 부착도 가능한 구조이어야  한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  30 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM, 330 ohm, 660 ohm

- FREQUENCY RESPONSE	:  380Hz ~ 6.5KHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  107dB

- DIMENSION(DIA x LENGTH)	:  ø250 x L 350

- WEIGHT	:  2.85 kg

- HS 30 및 동등 이상 품이어야 한다.

PAGING HORN SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 견고한 알미늄 및 아연 다이케스팅 구조물의 HORN에 드라이버 유니트가 내장된 것으로 강한 충격에도 쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 완전 방수처리 되어 옥내는 물론 옥외의 어떠한 기후에서도 사용되고 방청도장이 되어 있도록 해야 한다.

상하 180도, 좌우 360도로 취부방향을 조절할 수 있고 벽면 부착도 가능한 구조이어야  한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  50 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM, 200 ohm, 400 ohm

- FREQUENCY RESPONSE	:  380Hz~ 6.5KHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  109dB

- DIMENSION(DIA x LENGTH)	:  ø320 x L 350

- WEIGHT	:  3.1 Kg

- HS 50 및 동등 이상 품이어야 한다.