AUDIO DISTRIBUTOR

(1) 기   능

본 기기는 1채널 입력 신호를 8채널로 분배시켜주는 기기로서 1채널의 오디오 입력

신호 8채널로 분배기능이 있어야 한다.

입력채널 streo 분리 사용 가능(입력 2채널, 출력 4채널*2) 기능과 출력 채널에 신호 표시용 LED 및 음량조절 볼륨을 채용하였으며, 입.출력 회로에 전자 발란스 회로를 채택 잡음의 유입을 방지하여야 한다

(2) 기기 특성

- 사용전원	: DC 24V

- 규격	: 482(W)x44(H)x280(D)mm

- 중량	: 3.8Kg

- AD-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.