POTABLE AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 130와트의 출력을 가지고 있으며, MIC1,2,3, AUX 및 CD기능의 입력채널 조절기가있으며 또한MIC1은XLR PL55의2가지JACK으로 설계되어 사용하기 편리하여야 한다.

고감도DIGITAL TUNER 및MEMORY 기능이 내장되어 있으며, 고감도디지털튜너로 맑고선명한 방송청취가 가능하며, 총30개의 메모리기능으로 원하는 방송국의 주파수를 기억시켜 편리하게 사용가능하여야 한다.

MAGAZINE TYPE의 3CD CHANGER 3CD CHANGER를 채용하여 연속적으로 24 STEP까지 프로그래밍하여 재생이 가능하여야 한다.

연주중인 디스크를 제외한 나머지디스크를 교환하여 재생할수 있어야 한다.

PRIORITY기능 MIC1 과 CHIME 신호에 의하여 다른채널의 신호를 통제할수 있으며 특히 MIC1은 SEMI VOLUME으로 PRIORITY기능을 적절히 조절하여 사용할수 있어야 한다.

2TONE, 4TONE CHIME 도,미2음계 CHIME과 도,미,솔,도의 4음계 CHIME으로 방송전의 SIGNAL SONG으로 사용할수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	: 130W

- 입력감도/임피던스	: MIC 1 : 3mV / 2.4KΩ, UNBALMIC

2~3 : 3mV / 2.4KΩ, BALAUX:100mV / 600Ω,

UNBALPAGING : 310mV/600ΩBAL-

- 주파수특성(+1/-3dB)	: 80Hz ~ 15KHz

- 전고조파의율(T.H.D)	: 1% 이하

- 신호대잡음비(S/N)MIC 1~3	: 60dB 이상

- AUX	: 65dB 이상

- 톤콘트롤Bass(100Hz)	: ±10dBTreble(10KHz)

±10dB-Residual Noise

all VR Max –50dB 이하

- Tuning Range	: FM : 87.5-108MHz

AM : 522-1620KHz

- Antenna input	:　FM : 75ΩUNBALAM : LOOP ANT

- 형식	: Compact Disc Digital Audio Player

- 주파수특성(±3dB)	: 20Hz~20KHz

- 전고조파의율(T.H.D)	: 1% 이하

- 사용전압	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력	: 270W

- 중량	: 14Kg

- 외형	: 420(W)×140(H)×350(D) mm

- PCR-130 및 동등 이상 품이어야 한다.