EMERGENCY REMOTE CONTROLLER

(1)기   능

본 기기는 방송지역 및 운용 전반적인 제어가 가능하여야한다.

채널과 그룹을 선택하여 원격에서 선택된 채널과 그룹에 방송이 가능해야한다 자체 챠       임 기능이  가능하며 장비간 우선순위 설정으로 순번대로 제어권 설정 가능해야한다.

외부기기의 음원을 입력 받아 방송 할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 통신 방식	:  RS-422

- 제어 범위	:  EDC-1000 or ERI-1000

- DISPLAY     :  LED DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  DC 24V / 110mA

- DIMENSION	:  266(W) x 50(H) x 203(D)mm

- ERM-1000 및 동등 이상 품이어야 한다.