EMERGENCY EXCHANGER

(1) 기   능

P형 화재수신기와 연동되어, 화재발생시 일반방송을 차단하고, 비상대피방송이 자동

송출되어야 한다.

PGM 입력 4개와 출력 4개로 구성되어, 일반방송 출력이 가능하게 하고, 비상시

PGM방송이 절취되어야 한다.

리모트 입력단자 1개로 구성되어, 외부 제어 및 방송이 가능하여야 하며, 비상시 절취

되어야 한다.

로컬 앰프의 HI 출력을 입력받아 출력이 가능하여야 하며, 비상시 절취되어야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	:  PGM : 1 : 1

ROCAL : 1 : 1

- 입    력	:  PGM 1-4 : 1 : 1

ROCAL : 1 : 1

- 채널	:  4 CH

- 리모트	:  접점 1CH, SIGNAL 1CH

- 전 원	:  DC 24V

- 기능	:  EMERGENCY EXCHANGER

- PEX-4 및 동등 이상 품이어야 한다.