CEILING SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고품질의 유닛을 사용하여 맑고 깨끗한 음을 재생을 위하여 Coaxile 타입을  채택함.

미려한 외관, 구조 및 재질이 견고하여 장시간 변형 없이 사용이 가능하여야 하며,

대량시공에 대비하여 구조, 작업공수 절감 및 누구나 설치 가능하여야 한다.

COVER PAINT STEEL 처리가 되어 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  3 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM, 3.3Kohm, 6.6Kohm

- FREQUENCY RESPONSE	:  110 ~ 15KHZ

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  92dB

- DIMENSION	:  300(Front) x 300(Depth)

- MATERIAL	:  ABS  Resin

- WEIGHT	:  1.02Kg

- AS-03P 및 동등 이상 품이어야 한다.

CEILING SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 고품질의 유닛을 사용하여 맑고 깨끗한 음을 재생을 위하여 Coaxile 타입을  채택함.

미려한 외관, 구조 및 재질이 견고하여 장시간 변형 없이 사용이 가능하여야 하며,

대량시공에 대비하여 구조, 작업공수 절감 및 누구나 설치 가능하여야 한다.

COVER PAINT STEEL 처리가 되어 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  6 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM, 1.6Kohm, 3.3Kohm

- FREQUENCY RESPONSE	:  110 ~ 15KHZ

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  92dB

- DIMENSION	:  300(Front) x 300(Depth)

- MATERIAL	:  ABS  Resin

- WEIGHT	:  1.04Kg

- AS-06P 및 동등 이상 품이어야 한다.