REMOTE EXCHANGER

(1) 기   능

본 기기는 REMOTE AMP 5대를 연결하여 1개의 채널을 선택하여 우선순위  방송을 할 수 있어야 하며 사용 중인 채널에 대해서는 LED로 표시하여 사용자의 식별이 용이하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 동작 우선순위	: Emergency >Time >Remote1 >Remote2

>Main

- 채널	: 입력 5CH + 출력 1CH

- 동작방식	: 접점

- 사용온도	: -10° C ~ +40°C

- 사용전원	: DC 24V

- 외형	: 482(W) × 44(H) × 280(D) mm

- 중량	: 2.8kg

- RE-9600 및 동등 이상 품 이어야 한다.