MATRIX LOGIC

(1) 기   능

본 기기는 비상판넬(EM-9600),릴레이그룹(RG-9600)과 연결되어 원격, 비상신호가 입력되면 우선순위로 MODE 전환 원격 조정의 방송기능 처리 장치가 내장되어 있어야 한다.

2선식 및 3선식 방송이 가능 하도록 연결단자가 내장되어 있어야 하며, 16개의 회선 이상으로 확장시 16개 단위로 확장이 용이하도록 설계되어 있어야 한다.

일정한 장소에서 원격제어 타이머의 입력제어 기능으로 신호를 제어할수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- REMOTE INPUT	: 2 CH

- RELAY CONTROL	: 16회선 ALL

- 전 환 모 드	: 비상, TIMER, REMOTE 1,2, 일반방송

- 스피커 셀렉터 입력	: 16회선

- 사용전원	: DC 24V, 0.8W

- 규격	: 482(W) X 44(H) X 280(D)

- 중량	: 4.4kg

- PX-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.