DIGITAL POWER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 저잡음 고출력 회로 채택 95dB 이상의 신호대 잡음비와 300W RMS 정격출력시 의율 0.5% 이하의 성능을 발휘할수 있어야 하며, 온도감지 소자를 부착하여 과입력 혹은 과부하로 인한 규정온도 이상시 이를 감지하여 출력을 차단할수 있어야 한다.

400Hz HIGH PASS FILTER 내장, 필요시에 FILTER SWITCH를 ON 하여 저역 잡음 제거할수 있어야 하며, 이득 조절 볼륨으로 출력 가변이 되며, 신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하고 성능이 우수하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용전원	: AC 220V / 60Hz, DC 24V

- 규격	: 482(W)x44(H)x320(D)mm

- 중량	: 2 Kg

- DPA-300 및 동등 이상 품이어야 한다.

DIGITAL POWER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 저잡음 고출력 회로 채택 95dB 이상의 신호대 잡음비와 400W RMS 정격출력시 의율 0.5% 이하의 성능을 발휘할수 있어야 하며, 온도감지 소자를 부착하여 과입력 혹은 과부하로 인한 규정온도 이상시 이를 감지하여 출력을 차단할수 있어야 한다.

400Hz HIGH PASS FILTER 내장, 필요시에 FILTER SWITCH를 ON 하여 저역 잡음 제거할수 있어야 하며, 이득 조절 볼륨으로 출력 가변이 되며, 신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하고 성능이 우수하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용전원	: AC 220V / 60Hz, DC 24V

- 규격	: 482(W)x44(H)x320(D)mm

- 중량	: 2 Kg

- DPA-400 및 동등 이상 품이어야 한다.

DIGITAL POWER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 저잡음 고출력 회로 채택 95dB 이상의 신호대 잡음비와 500W RMS 정격출력시 의율 0.5% 이하의 성능을 발휘할수 있어야 하며, 온도감지 소자를 부착하여 과입력 혹은 과부하로 인한 규정온도 이상시 이를 감지하여 출력을 차단할수 있어야 한다.

400Hz HIGH PASS FILTER 내장, 필요시에 FILTER SWITCH를 ON 하여 저역 잡음 제거할수 있어야 하며, 이득 조절 볼륨으로 출력 가변이 되며, 신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하고 성능이 우수하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용전원	: AC 220V / 60Hz, DC 24V

- 규격	: 482(W)x44(H)x320(D)mm

- 중량	: 2 Kg

- DPA-500 및 동등 이상 품이어야 한다.

DIGITAL POWER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 저잡음 고출력 회로 채택 95dB 이상의 신호대 잡음비와 600W RMS 정격출력시 의율 0.5% 이하의 성능을 발휘할수 있어야 하며, 온도감지 소자를 부착하여 과입력 혹은 과부하로 인한 규정온도 이상시 이를 감지하여 출력을 차단할수 있어야 한다.

400Hz HIGH PASS FILTER 내장, 필요시에 FILTER SWITCH를 ON 하여 저역 잡음 제거할수 있어야 하며, 이득 조절 볼륨으로 출력 가변이 되며, 신뢰도 높은 부품을 사용 동작이 정확하고 성능이 우수하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용전원	: AC 220V / 60Hz, DC 24V

- 규격	: 482(W)x44(H)x320(D)mm

- 중량	: 2 Kg

- DPA-600 및 동등 이상 품이어야 한다.