INDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 동일특성의 스피커 유닛을 1개의 BAFFLE판에 세워서 부착하여 먼 곳까지 균일한 음이 전달되도록 제작된 옥내용의 원주형 스피커이며 SPEAKER ENCLOSU RE는 견고한 알루미늄 및 아연 다이캐스팅 구조물로 되어 있어 강한 충격에도  쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 방청 도장하여 장시간 변형 없이 사용할 수 있어야   하며 전면을 우아한 부직포로 처리한 것이어야 한다. 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수  있는BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  10 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM(BROWN), 1 Kohms(BLUE),

2Kohm(G/YELLOW)

- FREQUENCY RESPONSE	:  180 - 15KHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  91dB

- DIMENSION	:  270(H) x 143(W) x 145(D)mm

- WEIGHT	:  1.64 kg

- PCU-10 및 동등 이상 품이어야 한다.

INDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 동일특성의 스피커 유닛을 1개의 BAFFLE판에 세워서 부착하여 먼 곳까지 균일한 음이 전달되도록 제작된 옥내용의 원주형 스피커이며 SPEAKER ENCLOSU RE는 견고한 알루미늄 및 아연 다이캐스팅 구조물로 되어 있어 강한 충격에도  쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 방청 도장하여 장시간 변형 없이 사용할 수 있어야   하며 전면을 우아한 부직포로 처리한 것이어야 한다. 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수  있는BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  20 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM(BROWN), 500 ohms(BLUE),

1 Kohm(G/YELLOW)

- FREQUENCY RESPONSE	:  180 - 15KHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  91dB

- DIMENSION	:  370(H) x 143(W) x 145(D)mm

- WEIGHT	:  2.64 kg

- PCU-20 및 동등 이상 품이어야 한다.

INDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 동일특성의 스피커 유닛을 1개의 BAFFLE판에 세워서 부착하여 먼 곳까지 균일한 음이 전달되도록 제작된 옥내용의 원주형 스피커이며 SPEAKER ENCLOSU RE는 견고한 알루미늄 및 아연 다이캐스팅 구조물로 되어 있어 강한 충격에도  쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 방청 도장하여 장시간 변형 없이 사용할 수 있어야   하며 전면을 우아한 부직포로 처리한 것이어야 한다. 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수  있는BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  30 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM(BROWN), 333 ohms(BLUE),

666 ohm(G/YELLOW)

- FREQUENCY RESPONSE	:  180 - 15KHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  91dB

- DIMENSION	:  470(H) x 143(W) x 145(D)mm

- WEIGHT	:  3.5 kg

- PCU-30 및 동등 이상 품이어야 한다.

INDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 동일특성의 스피커 유닛을 1개의 BAFFLE판에 세워서 부착하여 먼 곳까지 균일한 음이 전달되도록 제작된 옥내용의 원주형 스피커이며 SPEAKER ENCLOSU RE는 견고한 알루미늄 및 아연 다이캐스팅 구조물로 되어 있어 강한 충격에도  쉽게 휘거나 깨어지지 않아야 하며 방청 도장하여 장시간 변형 없이 사용할 수 있어야   하며 전면을 우아한 부직포로 처리한 것이어야 한다. 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수  있는BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  40 WATTS

- INPUT IMPEDANCE	:  COM(BROWN), 250 ohms(BLUE),

500 ohm(G/YELLOW)

- FREQUENCY RESPONSE	:  180 - 15KHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  91dB

- DIMENSION	:  570(H) x 143(W) x 145(D)mm

- WEIGHT	:  4.2 kg

- PCU-40 및 동등 이상 품이어야 한다.