31 BAND GRAPHIC EQUALIZER

(1) 기   능

본 기기는OP AMP FILTER방식을 채택하여 온도 및 습도에 따른 특성변화가 없는 우수한 성능을 유지하여야 한다. 40Hz의 고역통과 필터를 사용하여 초저음의 RUMBLE 등을 제거하여 AMP와 스피커를 보호할 수 있어야 한다. 20Hz부터 20KHz까지의 주파수 스펙트럼을 1/3옥타브 간격으로 설계하여 31개의 채널로 구성하고 청취실의 특성에 따라 저음, 중음, 고음을 보상할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Input Sensitivity	: 0dBu ±3dB (at 1kHz)

- Max Output Level	: > 24dBu (at 1kHz)

- Frequency Response	: 0dB ±1dB (20Hz to 20kHz)

- Noise Level	: < -80dBu

- Master Level	: +6dBu ±1.5dB / ∞

- Variable Range

RANGE S/W OFF	: ±12dB ±2dB

RANGE S/W ON	: ±6dB ±2dB

- HPF	: 80Hz (18dB/oct ±2dB)

- 사용전원	: AC 220V / 60Hz

- 소비전력	: 8W

- DIMENSION	: 482(W) x 44(H) x 270(D)mm

- WEIGHT	: 2.2 kg

- PA-EQ131 및 동등 이상 품이어야 한다.

31 BAND GRAPHIC EQUALIZER

(1) 기   능

본 기기는OP AMP FILTER방식을 채택하여 온도 및 습도에 따른 특성변화가 없는 우수한 성능을 유지하여야 한다. 40Hz의 고역통과 필터를 사용하여 초저음의 RUMBLE 등을 제거하여 AMP와 스피커를 보호할 수 있어야 한다. 20Hz부터 20KHz까지의 주파수 스펙트럼을 1/3옥타브 간격으로 설계하여 31개의 채널로 구성하고 청취실의 특성에 따라 저음, 중음, 고음을 보상할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Input Sensitivity	: 0dBu ±3dB (at 1kHz)

- Max Output Level	: > 24dBu (at 1kHz)

- Frequency Response	: 0dB ±1dB (20Hz to 20kHz)

- Noise Level	: < -80dBu

- Master Level	: +6dBu ±1.5dB / ∞

- Variable Range

RANGE S/W OFF	: ±12dB ±2dB

RANGE S/W ON	: ±6dB ±2dB

- HPF	: 80Hz (18dB/oct ±l2dB)

- 사용전원	: AC 220V / 60Hz

- 소비전력	: 18W

- DIMENSION	: 482(W) x 88(H) x 270(D)mm

- WEIGHT	: 4.5 kg

-P-EQ231 및 동등 이상 품이어야 한다.