DIGITAL AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 정격출력 120W / 2 OUT 고효율 디지털 앰프 회로를 채택하여 고 신뢰성, 저 중량, 저 발열 제품으로서 콤팩트한 디자인과 기능으로 설치 및 제품 운용이 간편 회로를  채택하여 저 전력/저 중량을 실현, INPUT MIC 2채널, AUX 2채널의 음량 조절 볼륨으로 각 입력 채널의 레벨을 조절이 가능하고, MP3플레이어가 장착되어 음원플레이가 가능하며, 사용 주파수에 따라 고음/저음의 음색 조절기가 있어 주위 환경이나 취향에 맞게 음색을 조절, MIC 1의 MUTE 등의 다양한 부가기능이 지원되어 편리하게 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	: 120W

- 스피커 출력	: 4Ω,100V

- 주파수 특성	: MIC : 120Hz ~ 15kHz

AUX :  80Hz ~ 18KHz

- 전 고조파 왜율 (THD)	: 0.5% 이하

- 신호 대 잡음비	: MIC : 60dB 이상

: AUX : 70dB 이상

톤 컨드롤	: BASS (100Hz) : ±10dB

: TREBLE (10kHz) : ±10dB

- 사용 전원	: AC 220 / 60Hz

- 소비 전력	: 35W

- 외형(세트)	: 306(W) x 82(H) x 245(D)mm

- 중량(세트)	: 6.1kg

- SMA-1202A 및 동등 이상 품이어야 한다.