SPEAKER SELECTOR

(1) 기   능

본 기기는 직접스피커 제어방식으로 2대의 파워앰프 출력 신호를 받아 16개(앰프 1대당 8개)의 스위치와 전체 스위치, 그룹1, 그룹2 스위치로 스피커를 동작시키는 기기이여야 한다.

1개의 그룹 스위치로 8개의 스피커 회선을 동작할수 있어야 하며, 각 스위치마다 표시 LED를 사용, 선택된 스피커 식별 용이하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 출 력 제 어	: 전체 , 그룹별 , 개별

- 입 력 수	: 2대 (앰프 출력)

- 표시 LED	: 스피커 16국

- 사용전원	: DC 24V

- 규격	: 482(W) X 44(H) X 280(D)

- 중량	: 4.5kg

- PS-9616 및 동등 이상 품이어야 한다.