DIGITAL MAIN CONTROLLER

(1) 기   능

본 기기는 방송지역 및 운용 전반적인 제어가 가능하여야 한다.

기본 R형 화재수신기 연동 가능 (P형 수신시 DEI-9600 장비 연동) 및 PC 제어가

가능하여야 한다.

화재 발생시, 화재기록 20건 기억 및 연속적인 화재지역 처리 기능이 있어야 한다.

PC PROGRAM에 의한 방송 운용을 하였을 때 PC에 의한 제어동작 및 운용이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- MICRO-PROCESSOR	:  Embedded Microcontroller

- CONTROL METHOD	:  STREAM CODE FORMAT

- COMMUNICATION PORT	:  RS-485 1Port, PLC 1Port

- DISPLAY	:  LCD DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  DC 24V

- DIMENSION	:  482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- DMC-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.