DIGITAL SPEAKER SELECTOR

(1) 기   능

본 기기는 동 단위 16채널을 CONTROL 할 수 있어야 한다.

RS485 통신 방식으로 원거리에서 제어 가능해야 하며, 두 가지 접점 선택은 MAIN

CONTROLLER에 의해서 가능하기도 하며, DIP S/W에 의한 세팅도 가능하여야 한다.

장비 구분으로 1동 부터 99동까지 선택 가능해야 하며, 실시간 처리 방식 구현으로

즉각 제어해야 한다.

(2) 기기 특성

- MICRO-PROCESSOR	:  Embedded Microcontroller

- CONTROL METHOD	:  STREAM CODE FORMAT

- COMMUNICATION PORT	:  RS-485 1Port

- DISPLAY	:  LED DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  DC 24V

- DIMENSION	:  482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- DSC-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.