DIGITAL RELAY GROUP

(1) 기   능

본 기기는 AMP 출력을 2선식 방송과 3선식 방송으로 CONTROL 하도록 구성된 RELAY GROUP으로서 PANEL MONITOR INTERFACE 기능을 가지고 있어 방송 상태를 모니터링 할 수 있어야 하며 LED 표기로 자체 장비의 동작 상태를 나타낼 수 있어야 한다.

RS485 통신 방식으로 원거리에서 제어 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- MICRO-PROCESSOR	:  Embedded Microcontroller

- CONTROL METHOD	:  STREAM CODE FORMAT

- COMMUNICATION PORT	:  RS-485 1Port

- DISPLAY	:  LED DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  DC 24V

- DIMENSION	:  482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- DRG-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.