DIGITAL PRE AMPLIFIER

(1) 기  능

본 기기는 MIC 3개 AUX 5개 PC 1개등 다양한입력이 가능하며 입출력 신호선

이길어질때 외부로부터 유입되는 험또는 잡음방지 라인출력 회로를 바란스처리

하였습니다. 저잡음 고이득회로를 채택하여 65dB 이상의 S/N 비와 0.5%

이하의 이율로 음의 변색을 최대한억제 하였습니다.

(2) 기기  특성

- MICRO-PROCESSOR	:  Embedded Microcontroller

- CONTROL METHOD	:  STREAM CODE FORMAT

- COMMUNICATION PORT	:  RS-485 1Port

- DISPLAY	:  LED DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  DC 24V

- DIMENSION	:  482(W) x 44(H) x 280(D)mm

- DPP-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.