DIGITAL MAIN CONTROLLER

(1) 기   능

본 기기는 방송지역 및 운용 전반적인 제어가 가능하여야 한다.

DLR-9600 Local Receiver와 전력선 통신방식으로 운용되어야 하며, 1대이상의 로컬리시버와 멀티로 연동이 가능해야 하며, DPS-9600 추가 증설로 로컬리시버를 확장이 가능해야 한다. 전면에 사용되는 전압과 소모전류를 숫자표시기로 표현이 가능해야 하며, 과부하 및 과전압, 저전압과 같은 불안정한 전원에서도 동작이 가능해야 한다.

(2) 기기 특성

- CONTROL METHOD	:  STREAM CODE FORMAT

- COMMUNICATION PORT	:  PLC 1Port

- DISPLAY	:  FND DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  AC220V IN / DC 24V OUT

- DIMENSION	:  482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- DPS-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.