SPEAKER SELECTOR

(1) 기   능

본기기는 간접 스피커 제어방식으로 릴레이 그룹을 컨트롤하여 파워앰프의 출력을 스피커에 전달하는 기능과 1개의 그룹 스위치로 8개의 스피커 회선을 동작하는 기능이 내장되어 있어야 한다.

자체의 스위치를 사용하여 릴레이 그룹을 컨트롤할수 있어야 하며, 16개의 채널을 각각 또는 전체로 조작할수 있어야 한다.

각 스위치 마다 표시 LED를 사용, 외부기기의 접속 상태를 확인할수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 출 력 제 어	: 전체 , 그룹별 , 개별

- 표시 LED	: 스피커 16국

- 사용전원	: DC 24V

- 규격	: 482(W) X 44(H) X 280(D)

- 중량	: 3.8kg

- PS-9616I 및 동등 이상 품이어야 한다.