DIGITAL REMOTE INTERFACE

(1) 기   능

본 기기는 8대단위로 최대 16대 확장 가능하며 DRA-9600방송시 LED를

점등표시하며 화재시 우선순위 제어방식으로 운영되더라도 화재시에는 자

동으로 전체 방송이 가능하도록 전환운영 됩니다.

(2) 기기 특성

- MICRO-PROCESSOR	:  Embedded Microcontroller

- CONTROL METHOD	:  STREAM CODE FORMAT

- COMMUNICATION PORT	:  RS-485 1Port, PLC 1Port

- DISPLAY	:  LCD DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  DC 24V

- DIMENSION	:  482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- DRI-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.