PRE AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 마이크1-3, CD, AUX, TUNER, CHIME, DECK 등 다양한 입력 수용할수 있어야 한다.

저잡음 고이득 회로 설계에 의한 잡음을 최소화하여야 하며, 마이크 1-3입력은 BALANCE 회로 채택으로 선로 잡음을 최소화 하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력/임피던스	: LINE 1.2V/600ohm, REC 500mV/1Kohm

- 주파수 특성	: 40Hz - 18KHz(+1/-3dB)

- 전 고조파 의율	: 0.5% 이하(1KHz)

- 신호대 잡음비(AUX)	: 70dB 이상

- 입력감도/임피던스	: MIC 1mV/600ohm(BAL),

AUX 200mV/47Kohm(UNBAL),

CD 1V/47Kohm(UNBAL)

- TONE CONTROL	: 저음 100Hz±10dB, 고음 10KHz ±10dB

- 사용전원	: AC 220V 60Hz, DC 24V

- 소비전력	: 3W(MAX)

- 규격	: 483(W) x 44(H) x 280(D)

- 중량	: 3.5Kg

- PP-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.