DIGITAL SIGNAL CONVERTER

(1) 기   능

본 기기는 현재통신중인 장비의 통신 상태를 LED로 표기 오디오 신호를

BALANCE 형식으로 전환하여 전달하므로 원거리 음원 전달 손실이

적습니다 RACK 시스템과 PC프로그램간의 오디오 신호를 전환 연동시켜

PC컨트롤 가능합니다.

(2) 기기  특성

- MICRO-PROCESSOR	:  Embedded Microcontroller

- CONTROL METHOD	:  STREAM CODE FORMAT

- COMMUNICATION PORT	:  RS-485 1Port, PLC 1Port

- DISPLAY	:  LCD DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  DC 5V PC USB전원

- DIMENSION	:  90(W) x 31(H) x 108(D)mm

- DSV-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.