EMERGENCY SWITCHER

(1) 기   능

본 기기는 외부기기 화재수신반의 화재시 비상신호를 전달받아 PX-9600으로 전송하는 기기로서 비상시 수동으로 운영할 수 있는 16개의 비상 스피커 스위치와 전체 스피커 스위치로 구성되어 있어야 한다.

16개 화재 수신을 LED를 이용하여 식별이 가능하며, TEST가 가능하며, 16개 회로 이상 확장시 16개 단위로 증설이 되며, 16개 회로 이상 확장시 16개 단위로 증설 가능 하도록 연결단자가 내장 되어 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 화재감지회선	: 16회선

- 화재 및 비상램프	: 회선 16, 전체 1개

- 사용전원	: DC 24V

- 규격	: 482(W) X 44(H) X 310(D)

- 중량	: 4.3kg

- ES-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.