DIGITAL SPEAKER PROCESSOR

(1) 기   능

본 기기는 고품질 프로 음향을 구성할 수 있는 4 입력, 8 출력의 디지털 스피커 프로세서로써 입력 시 타임 딜레이, 8 밴드 파라메트릭 이퀄라이저, 31 밴드 그래픽 이퀄라이저, 컴프레서, 볼륨, 뮤트 기능과 출력 시 매트릭스/믹스, 크로스 오버(IIR, FIR), 타임 딜레이, 극성, 8 밴드 파라메트릭 이퀄라이저, 리미터, 클리퍼, 볼륨, 뮤트 기능을 갖고 있어야 한다. 또한 전면의 디스플레이와 인코더 버튼을 통해 모든 DSP 설정을 손쉽게 제어할 수 있으며, 상태 LED를 통해 장비 상태를 직관적으로 확인할 수 있어야 한다.

사용자를 위한 프리셋 저장 및 불러오기, 채널 복사, 채널 링크, 장비 정보 확인, 잠금 기능 등 다양한 기능을 사용할 수 있으며, 금 도금된 XLR 입, 출력 단자를 채용하여

최적의 고품질 오디오를 제공하여야 한다. 이더넷 단자를 통해 네트워크에 연결되어 장비를 원격 제어할 수 있으며, 화재안전기준에 대응하여 외부의 접점 신호를 받아 오디오 출력을 차단할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

Audio processing

- AD/DA conversion	: 24-bit

- Sampling frequency	: 96kHz

- Signal processing	: 32-bit floating point

- Propagation delay	: < 3ms

- A/D Dynamic range	: < 118dB

- D/A Dynamic range	: < 118dB

- Dynamic range  >	: 108dB, A-weighting filter(Input to Output)

- Headroom	: 20dB

- Frequency response	: ±0.5dB, 20Hz ~ 20kHz

- THD	: < 0.005 % @ 1 kHz, Rated output level

- Crosstalk	: < -90dB @ 20Hz ~ 20kHz

- CMRR	: > 40dB @1kHz

Analog Audio Input

- Input	: Balanced Line

- Connector	: Female XLR

- Input impedance	: > 10kΩ

- Nominal level	: +4 dBu

- Max input	: +24 dBu

Analog Audio Output

- Output	: Balanced Line

- Connector	: Male XLR

- Load impedance	: > 2kΩ

- Source impedance	: < 100Ω

- Nominal level	: +4dBu

- Max output	: +24dBu @THD 0.5%

General

- Ethernet	: 1 Port, RJ45, 100/1000BASE-TX

- 사용온도	: -10℃ ~ 40℃

- 사용전원	: AC 120-240V, 50/60Hz, 0.3A

- 중량(세트)	: 3.8kg

- 외형(세트)	: 483(W) x 44.5(H) x 265(D)mm

- DSP-48PRO 및 동등 이상 품이어야 한다.