AUTO BLOWER

(1) 기   능

본 기기는 수동 또는 자동으로 Fan을 동작 시킴으로서 시스템 전체를 안전하게 운용할수 있어야 하며(수동 또는 자동으로 Fan을 동작시켜 System의 과열 방지), 수동 동작시에는 항상 Fan이 동작하며, 자동 동작시에는 38℃이상일 경우에 Fan이 동작하여야 한다.

고성능 Fan을 채용하여 과열시 신속하게 온도를 낮춤으로서 안전하게 장비를 운용할수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 송풍기 전원	: DC 24V

- 온도 가변 범위	: 38℃(동작) / 항시 동작

- 소비전력	: 최대 240mA

- Control S/W	: Auto & Manual

- 사용전원	: DC 24V

- 규격	: 481(W)x133(H)x39(D)mm

- 중량	: 1.4Kg

- PF-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.