PROGRAM TIMER

(1) 기   능

본 기기는 16kHz SAMPLING RATE의 54종 멜로디 채용하여야 한다. 1주간의 DATA를 자동으로 기억 또는 소거 기능을 해용하여야 한다. 4채널의 입. 출력 채널중 멜로디나 저장음원 내용이 출력 될 때 채널을 지정, 불필요한 채널로의 출력을 방지 하여야 한다.

1개의 교류전원 출력용 터미널을 채용하여 ON, OFF 시간을 기억, 필요한 외부기기를 원하는 시간에 동작하여야 한다. 메모리 보호 기능으로 정전시 기억 내용을 반영구 보존 하여야 하고 자기 진단 기능이 있어야 한다.

본 기기의 버튼을 통한 예약기능과 PC 전용 예약 프로그램을 통한 예약이 가능하여야      하고, 1일 기준 최대 1440개의 예약이 가능해야 한다.

(2) 기기 특성

시간오차	:  월 ±2초

발진 주파수	:  32.768kHz

시스템 주파수                        :  48MHz

메모리 시간	:  매 1분 간격

데이터 보존 시간	:  반영구 (현재 시간 제외)

출력 채널	:  4 CH

출력 레벨	:  최대 1V

교류 전원 출력 1	:  최대 500W

멜로디 시간

- 1번: 멜로디 약 2초 / -2번: 멜로디 약 3초 / -3번: 멜로디 3초 / -4번: 멜로디 약 5초

- 5번: 멜로디 약 7초 / -6번: 멜로디 약 7초 / -7번: 멜로디 10초 / -8번: 멜로디 약 15초

- 9번: 멜로디 약 15초 / -10번: 멜로디 약 20초 / -11번: 일석점호 / -12번: 기상나팔

- 13번: 취침나팔 / -14번: 국민체조 1절 / -15번: 국민체조 2절

- 16번: 순국선열에 대한 묵렴 / -17번: 국기에 대한 맹세 / -18번: 애국가 반주

- 19번: 애국가 1절 합창 / -20번: 삼일절 노래 / -21번: 현충일 노래 / -22번: 광복절노래

- 23번: 낙상예방_병원_차분 / -24번: 낙상예방_병원_활기 / -25번: 식사시간_병원_차분

- 26번: 식사시간_병원_활기 / -27번: 아침체조 및 환자확인_병원_차분

- 28번: 아침체조 및 확자확인_병원_활기 / -29번: 안내말씀_병원_차분

- 30번: 안내말씀_병원_활기 / -31번: 오전진료시간_병원_차분

- 32번: 오전진료시간_병원_활기 / -33번: 체위변경안내_병원_차분

- 34번: 체위변경안내_병원_활기 / -35번: 취침안내_병원_차분

- 36번: 취침안내_병원_활기 / -37번: 환기시간_병원_차분 / -38번: 환기시간_병원_활기

- 39번: 업무시작_공장_차분 / -40번: 업무시작_공장_활기

- 41번: 일과시작5분전_공장_차분 / -42: 일과시작5분전_공장_활기

- 43번: 잔업시작_공장_차분 / -44번: 잔업시작_공장_활기 / -45번: 점심시간_공장_차분

- 46번: 점심시간_공장_활기 / -47번: 퇴근시간_공장_차분 / -48번: 퇴근시간_공장_활기

- 49번: 휴식시간_공장_차분 / -50번: 휴식시간_공장_활기 / -51번: 국민체조_공장_차분

- 52번: 국민체조_공장_활기 / -53번: 점심시간_학교_차분 / -54번: 점심시간_학교_활기

사용전압	:  AC 220V, 60Hz, DC 24V

소비전력	:  5W

중량	:  4kg

외형	:  482(W)×88(H)×280(D)mm

- DPT-9602 및 동등 이상 품이어야 한다.